Разработанная новейшая система крепления Vetroclick - позволит вам без труда создавать разнообразные конструкции из стеклоблоков не используя привычный строительный раствор, или смеси. Преимуществом этой системы является необычайная простота укладки и монтажа, которая не требует длительных временных затрат и специальных строительных, или конструкторских навыков.
Эта система может быть использована для укладки стеклоблоков всех ведущих производителей этого строительного материала. С помощью нее вы сможете осуществить монтаж как стеклоблоков производства Vitrablok (Чехия), так и стеклоблоков итальянского изготовителя. Новая система рассчитана на стандартные стеклоблоки толщиной 8 сантиметров при этом, прочие габариты - такие как ширина и высота могут быть различными, так же с помощью этой системы возможен монтаж нестандартных торцевых стеклоблоков и половинок.
Предлагаемая нами система укладки Vetroclick состоит на основе особых направляющих из пластика - на которые в последующем и крепятся сами стеклянные блоки. Для прочности и долговечности конструкции, направляющие следует закрепить за основание стены, потолка, или пола.
Так же монтаж может быть значительно облегчен применением специальных укладочных крестиков, которые способны с легкостью менять свою форму, что удобно в случае укладки блоков с боковых сторон, или торца кладки.
После подобного монтажа вам не обязательно использовать специальную затирку, но иногда ее применение может быть обусловлено особыми косметическими целями - если вы используете цветные, или декоративные стеклоблоки. По прочности и долговечности стена построенная на основе системы Vetroclick будет полностью соответствовать своему привычному аналогу на основе клея и раствора.
VetroCLICK — это система установки для укладки стен из стеклоблоков позволяет осуществлять процесс максимально быстро и безопасно. Система VetroCLICK с использованием профилей и крестиков делает установку очень простой и с ней без особого труда может справится даже не профессионал.

Перед самим монтажом следует сделать разметку на полу и стене, прочертив ровные линии, соответствующие размерам укладываемых стеклоблоков. Если стена к которой будут крепиться стеклянные блоки сделана из деревянного или другого профиля, следует убедитесь, что профиль стены держится надежно.

Разрезать планки крестика так, чтобы получилась “L”- образная форма для стартового угла или “T”- образная форма для первого ряда блоков.

Если делается плита или парапет (или используются конечные блоки):
Отрезать профиль в соответствии с отмеченной линией, которая отмечает конечный блок стены или прямоугольный блок.
В случае неправильного расположения.Если крестик помещен неправильно в углубление, установите соединение, приподняв планку крестика.

Разметка профиля

1 - Отмечаем линию профиля для крайних стеклоблоков моделей типа Linear (стеклоблок торцевой) или Curved (стеклоблок угловой)
2 - Делаем прорезь для вставки будущих стеклоблоков моделей BASIC 1919/8 (Vitrablok Чехия)
3 - Делаем прорезь для вставки будущих стеклоблоков модели PEGASUS Q19 (Vetroarredo Италия)
4 - Делаем прорезь для вставки будущих стеклоблоков модели PEGASUS R09
5 - Делаем прорезь для вставки будущих стеклоблоков модели BASIC 1909/8
6 - Отмечаем линию для профиля будущих стеклоблоков модели BASIC 1909/8

Отметьте нужные точки на стене и полу соответствующие отверстиям на профиле. Далее следует просверлить сами отверстия. Вставьте клинья и прикрепите конструкцию к месту, подготовленному для установки системы VetroCLICK.
Разрежьте взятый крестик придав ему T - образную геометрическую форму и соедините с профилями. Продолжайте наращивать профиля и крестики до тех пор, пока желаемая ширина стены не будет достигнута.

После того момента как все горизонтально стоящие профили будут размещены, начинайте монтировать вертикальные профили, встраивая их в прорези в соответствии с выбранными моделями стеклоблоков марок (Pegasus или Basic).
Устанавливайте стеклоблоки между стоящими вертикально профилями до конца ряда.

Вставьте сделанный “T”- образный крестик в блок, касающийся стены и продолжайте установку.

Добавьте столько элементов VetroCLICK и рядов укладки стеклоблоков, сколько нужно для будущей стены.

Укрепите внешние швы любым силиконовым герметиком, или специальной декоративной отделочной затиркой. Перед применением герметика следует очистить поверхность стеклянных блоков. Конструкция достигнет предельной прочности спустя три недели.